## **Allegato 1 - Tabella attributi del tracciato VASP da usare in sede di presentazione del progetto di fattibilità e del progetto esecutivo**

I dati devono essere riferiti alla strada esistente, prima dell’intervento. Lo shapefiles non deve essere firmato digitalmente e va richiuso in uno zip denominato “Codicestrada\_exante” (es: S016010\_00001\_exante).

La tabella sarà utilizzata per l’ammissibilità e per il punteggio di priorità indicato al paragrafo 11.

| ***Nome del campo/item*** | | ***Descrizione dell'attributo*** | ***Tipo campo (lunghezza)*** | ***Valori ammessi*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID\_PFIT | Codice identificativo PFIT | | Stringa (12) | formato T\_NNPPPPAAAA |
| ID | Identificativo progressivo | | Numerico (long integer) |  |
| TIP\_VASP | TIPO DI VASP | | testo (200) | FORESTALE |
| SILVO-PASTORALE |
| RURALE |
| COD\_CLA | Codice della classe | | Numerico (long integer) | Vedi tabella di classificazione viabilità forestale e silvo-pastorale\* |
| VIA\_PFIT | Codice della categoria | | Numerico (long integer) | Vedi tabella di classificazione viabilità forestale e silvo-pastorale\* |
| CODICE\_STR | CODICE STRADA | | testo (200) | codice a 13 cifre (es S016010\_00001): S + codice. ISTAT provincia 3 cifre (es 014 per Sondrio) + codice ISTAT comune principale 3 cifre (es 066 per Tirano) + \_ + codice progressivo per comune 5 cifre (es 00001) |
| ENTE\_COMPI | ENTE COMPILATORE | | testo (200) | non standardizzati (nome ente compilatore es. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO ) |
| NOME\_STRAD | NOME STRADA | | testo (200) | non standardizzati (nome strada) |
| COMUNE\_PRE | COMUNE PREVALENTE | | testo (200) | non standardizzati (nome comuneprevalente - inserire solo il nome di un Comune) |
| STATO\_REAL | STATO REALIZZAZIONE | | testo (200) | ESISTENTE |
| IN ATTUAZIONE |
| CON PROGETTO DI MASSIMA |
| DESIDERATA |
| NOTE\_STA00 | NOTE STATO REALIZZAZIONE | | testo (200) | non standardizzati (note) |
| PROPRIETA | TIPO PROPRIETA' | | testo (200) | DEMANIALE |
| MISTA |
| PRIVATA |
| PUBBLICA |
| NOTE\_PROPR | NOTE PROPRIETA' | | testo (200) | non standardizzati (note) |
| CLASSE\_TRA | CLASSE TRANSITABILITA' REGIONALE PREVIGENTE | | testo (200) | I - AUTOCARRI |
| II - TRATTORI CON RIMORCHIO |
| III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI |
| IV - PICCOLI AUTOMEZZI |
| NOTE\_CLASS | NOTE CLASSE TRANSITABILITA' | | testo (200) | non standardizzati (note) |
| METRI | LUNGHEZZA STRADA (M) | | numerico decimale | non standardizzati |
| GESTORE | GESTORE STRADA | | testo (200) | non standardizzati (nome gestore strada es. COMUNE DI VALNEGRA) |
| NOTE\_STRAD | NOTE STRADA | | testo (200) | non standardizzati (note) |
| STRAT\_SUP | STRATO SUPERFICIALE | | testo (100) | NATURALE |
| STABILIZZATO |
| MIGLIORATO |
| CARREG\_M | LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA (M) | | testo (254) | OLTRE 3,5 |
| FRA 2,5 E 3,5 |
| FRA 2 E 2,5 |
| INFERIORE A 2 |
| BANCH\_M | LARGHEZZA MEDIA BANCHINA (M) | | testo (254) | MAGGIORE DI 0,5 |
| MINORE UGUALE A 0,5 |
| ASSENTI |
| OPERE\_ART | OPERE D'ARTE | | testo (254) | DIFFUSE |
| SALTUARIE |
| PEN\_L\_MAX | PENDENZA LONGITUDINALE MASSIMA (%) | | testo (254) | MAGGIORE DI 25 |
| 22,1 - 25 |
| 20,1 - 22 |
| 18,1 - 20 |
| 16,1 - 18 |
| FINO A 16 |
| RAG\_TORN | RAGGIO MINIMO TORNANTI (M) | | testo (254) | MAGGIORE UGUALE A 8 |
| MINORE DI 8 |
| CATEG\_STR | CATEGORIA TRANSITABILITA' STATALE | | testo (254) | A - AUTOTRENI |
| B - AUTOCARRI |
| C - TRATTORI |
| D - ANIMALI DA SOMA |
| SCATEG\_STR | SOTTOCATEGORIA TRANSITABILITA' REGIONALE | | testo (200) | C1 – PICCOLI AUTOCARRI |
| C2 – TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO |
| C3 –PICCOLI TRATTORI |
| C4 - PICCOLI AUTOMEZZI |

Nel caso di strade di collegamento fra due o più malghe appartenenti al medesimo Alpeggio, la presente tabella attributi non va compilata